|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承攬廠商：  | 工程內容：  | 施工地點：  |
| 會議日期：  | 會議時間：  | 會議地點：  |
| 總作業人數： | 共同作業廠商：  |
| ◎宣導事項欄：**由承攬商現場作業主管勾選**，並對所有作業人員宣導。◎本次作業屬性欄：□高架/高空；□吊掛；□屋頂；□局限空間/缺氧；□440V以上高壓電；□動火管制區動火作業； □車輛/機具；□一般性勞務作業；□其他◎潛在危害因素(危害告知)：□墜落；□跌倒；□火災/爆炸；□中毒；□缺氧；□衝撞；□感電；□切割/捲夾；□噪音； □物體倒塌崩塌；□物體/破裂飛落；□高低溫接觸；□有害物接觸；□特殊氣體設備管路區域； □粉塵；□其他◎安全防護措施：□安全帽；□合格施工架；□安全母索；□防墜緩降器；□防墜網；□背負式安全帶；□安全圍籬；□安全走道/踏板；□滅火器；□防火毯/消防砂；□排/通風設備；□氧氣呼吸器；□絕緣手套； □隔板；□設置漏電斷路器；□安全工作手套；□安全防護衣；□呼吸/安全面罩；□安全眼鏡； □捆綁/固定鎖等固定；□耳罩/耳塞；□其他 ◎其他工安宣導事項：1. 安全防護措施：作業人員應依上述作業主管勾選之安全防護措施，確實執行相關作業安全措施，若有發現異常，應立即向作業主管反應，並退避至安全處所。
2. 個人安全防護用具：作業人員應確實及正確使用作業安全防護用具，包含如安全帽、工作鞋、背負式安全帶、防塵口/面罩等，並定期執行個人安全防護用具之清潔保養作業。
3. 承攬商應設立現場作業主管，應依法令規定針對作業人員進行安全教育訓練，並保存訓練紀錄備查。

其他： 現場作業主管簽章：  |
| □完成  | 與所有作業現場單位完成作業協調，**(承攬商)**指派 負責(連絡電話： )現場安全監督業務，貫徹安全溝通之制度，掌握工作範圍內所有人員安全狀況。 |
| □完成  | 與所有作業現場單位完成作業協調，**(發包單位)**指派 負責(連絡電話： )現場現場施工監督業務，貫徹施工標準工法之制度，掌握工作範圍內所有人員之現場施工作業安全狀況。  |
| □完成 □不適用 | 特殊危險性作業，是否於作業前依規定申請危險性作業許可(取得作業許可)。 |
| □完成 □不適用 | 動火管制區動火作業:□確認是否完成申請？□現場施工防火防護(□防火毯□滅火器配置□其他 ) 現場監火人員： 。  |
| □完成 □不適用 | 工作任務分配與協調。  |
| □完成 □不適用 | 監工是否已對所有施工人員正確宣導標準施工工法，並檢查施工器具。  |
| □完成 □不適用 | 嚴禁進入非當日施工區域範圍區域或機房，當動線需必要跨越時，必須由監工管控且禁止觸碰任何管線設備。  |
| □完成 □不適用  | 從事特殊危險作業，須逐一宣導安全防護及注意事項（□送電；□動火；□密閉(侷限/ 缺氧)空間；□高架；□吊掛；□危險管路拆卸；□其他 ）。  |
| □完成 □不適用 | 檢查工作區域三角錐、安全圍籬及安全掛牌等作業管制。  |
| □完成 □不適用 | 檢查工作人員安全防護裝置，包含背負式安全帶、安全帽、防墜緩降器等。  |
| □完成 □不適用 | 現場安全防護＆應變器具

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 數量 |
| **背負式****安全帶** |  | **安全帽** |  | **三角錐** |  |
| 種類 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 數量 |
| **防墜****緩降器** |  |  |  |  |  |

 |
| 1. 現場施工作業宣導事項：**(承攬商及發包單位可依作業現場狀況，手寫增加宣導與作業調整內容)**
2. 第一次入場作業前，應先針對各項作業及安全事項執行安全衛生訓練，並應每日執行相關安全防護設施之作業檢點。
3. 每日作業應隨時保持作業環境之整潔，並應於每日作業後，確實執行作業環境之清潔及落實垃圾分類作業。
4. 每日作業後，應檢視並維持作業環境之安全性，如設置工區安全警示帶、警示燈等安全防護措施。
5. 作業人員嚴禁飲酒、滋事等違反台灣鋼聯股份有限公司承攬商入廠作業相關規定。
6. 為提升工作溝通協調效率，有關作業進度與安全相關協調事項，得採用電子通訊軟體，執行工作連繫與調整。
 |
| 1. 以上我已了解作業內容、作業潛在危害、安全防護與規定事項

**施工人員接受宣導後，確認並親自簽名(不得代簽)**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* **承攬商若有新增或變更作業人員，應事先針對該員執行教育訓練，並留有訓練紀錄備查外，並應對本案作業執行工作危害與危害預防宣導，並由施工人員親簽。**
 |
| 職安處人員簽章： | 承攬商現場作業主管簽章： | 發包單位主管簽章： | 發包單位監管人員簽章： |

表單流程：每案施工前召開工具箱會議並確實填寫→本表單由承攬商置於作業現場備查，並由發包單位拍照或影印/掃描等方式存檔備查 →職安單位每日不定期稽核抽查→工程結束後交<職>存檔備查。